---
title: 支持的芯片&开发板列表
description: 支持的芯片&开发板列表
---

import { LinkCard, Steps, Aside, LinkButton } from '@astrojs/starlight/components';

## 支持的芯片

ESP-Claw 需要至少 8MB Flash 和 8MB PSRAM。

目前支持：
- ESP32-S3
- ESP32-P4
- ESP32-C5

## 支持的开发板

请见 [GitHub 仓库](https://github.com/espressif/esp-claw/tree/master/application/edge_agent/boards)。

<Aside title="需要适配新的开发板？" type="tip">
    ESP-Claw 使用 ESP Board Manager 适配多种开发板。

    如需添加其他开发板，请参考 [ESP Board Manager 文档](https://github.com/espressif/esp-gmf/blob/main/packages/esp_board_manager/docs/how_to_customize_board_cn.md)，
    将开发板适配文件存放到 [`application/edge_agent/boards`](https://github.com/espressif/esp-claw/tree/master/application/edge_agent/boards)

    欢迎将开发板适配代码通过 Pull Request 提交到 ESP-Claw 仓库。
</Aside>
