
# {DUT} 规格说明文档

> 本模板用于指导编写 `{DUT}` 芯片验证对象的规格说明书。请按照每个小节的提示补充内容，保持技术语言准确、条理清晰、便于验证复用。若某项内容不存在，请显式写明“无”或“暂缺”，不要删除章节。

## 简介
- **设计背景**：说明 `{DUT}` 的功能定位、主要使用场景、上游/下游模块。
- **版本信息**：记录当前规格版本、发布日期、适配的 RTL 版本或提交哈希。
- **设计目标**：列出主要功能、性能指标、功耗或面积约束等高层需求。

## 术语与缩写
| 缩写 | 全称 | 说明 |
| ---- | ---- | ---- |
| 示例 | Example Term | 简要解释 |

## RTL源文件

对涉及文件进行简要说明。

文件列表：
- <ref_file>relative/path/to/xxx.scala</ref_file> 主TOP文件
- <ref_file>relative/path/to/zzz.scala</ref_file> 组件zzz
- <ref_file>relative/path/to/sss.scala</ref_file> 组件sss

## 顶层接口概览
- **模块名称**：`{DUT}` 顶层实体名/模块名。
- **端口列表**：

  | 信号名 | 方向 | 位宽/类型 | 复位值 | 描述 |
  | ------ | ---- | -------- | ------ | ---- |
  | 示例信号 | input/output | [N:0] | 0 | 功能说明 |

- **时钟与复位要求**：列出时钟域、频率范围、复位类型（同步/异步）、复位时序。
- **外部依赖**：描述与外设、总线或配置模块的交互关系。

## 功能描述
> 将整体功能拆解为若干子模块或功能组，每组建议以二级标题呈现，包含正常流程、边界条件、异常处理。

### 功能组名称（示例）
- **概述**：说明该功能组的职责与输入输出。
- **执行流程**：通过文字+必要的表格/序列图描述关键步骤、状态跳转、组合/时序逻辑。
- **边界与异常**：列出溢出、非法输入、资源冲突等异常情形及处理策略。
- **性能与约束**：记录延迟、吞吐、资源占用等指标。

#### 功能1

功能1的详细描述

#### 功能2

功能1的详细描述

### 子组件描述

子组件整体描述

#### 组件 Component1

功能1的概要描述

具体请参考文档 `<ref_file>{DUT}_spec_Component1.md</ref_file>`

#### 组件 Component2

功能2的概要描述

具体请参考文档 `<ref_file>{DUT}_spec_Component2.md</ref_file>`

### 状态机与时序
- **状态机列表**：逐一定义状态名称、进入条件、退出条件、输出行为，必要时附带状态转移表或图示。
- **关键时序图**：描述典型事务、握手过程、延迟要求。可引用波形文件或描述数据表。

### 配置寄存器及存储
| 寄存器名/地址 | 访问属性 | 位段 | 缺省值 | 描述 | 读写副作用 |
| ------------- | -------- | ---- | ------ | ---- | ---------- |
| REG_CTRL @0x00 | RW | [7:0] | 0x00 | 控制模式与启动位 | 写 1 后硬件自动清零 |
- **寄存器映射基地址**：如有总线接口（APB/AHB/AXI），给出地址规划和对齐要求。
- **配置流程**：说明初始化时寄存器的推荐写入顺序、依赖关系及保护措施。

### 复位与错误处理
- **复位行为**：列出电源/逻辑复位、软复位的触发方式与恢复时间。
- **错误上报**：描述错误信号、状态寄存器、异常返回码的定义。
- **自恢复策略**：如支持自动重试或降级模式，需说明触发条件与退出条件。

### 功耗、时钟与电源管理（如适用）
- **功耗模式**：列出正常/低功耗/待机等模式及切换机制。
- **时钟门控**：若存在时钟门控或频率调节，说明控制寄存器与约束。
- **电源域**：描述不同电源域依赖及上电/断电顺序。

### 参数化与可配置特性
- **模块参数**：

  | 参数名 | 类型/取值范围 | 默认值 | 功能影响 |
  | ------ | ------------- | ------ | -------- |
  | DATA_WIDTH | {8,16,32} | 16 | 决定运算数据位宽及缓存深度 |

- **编译宏/生成选项**：列出 RTL 编译宏或生成脚本的可选项及适用场景。

## 验证需求与覆盖建议
- **功能覆盖点**：对应 `FG/FC/CK` 标签，说明应验证的场景和预期结果。
- **约束与假设**：明确仿真中需保持的约束（输入范围、时钟偏差等）。
- **测试接口**：列出需要的驱动接口、监视点、参考模型等依赖。

## 潜在 bug 分析

> 汇总目前已知或推测存在风险的设计区域，方便后续验证重点聚焦。若暂无信息，请写明“暂缺”。

- **风险列表**：按照“问题标题（置信度 %）”列出潜在缺陷，建议包含以下要素：
  1. **触发条件**：描述在何种输入、时序或配置下可能出现问题；如有相关测试或场景编号请引用。
  2. **影响范围**：说明对功能、性能、功耗或安全性的潜在影响。
  3. **定位线索**：给出可能关联的 RTL 文件、代码行或子模块，必要时附上伪代码/逻辑片段。
  4. **验证建议**：提出需要补充的测试、断言、监控点或覆盖项。
- **示例结构**：

  ### 示例问题标题（置信度 70%）
  - 触发条件：...
  - 影响范围：...
  - 关联位置：`<ref_file>path/to/module.v:123-124</ref_file>` / 状态机 `STATE_ERR`
  - 验证建议：新增边界输入测试、对比参考模型输出等

- **示例条目**：

  ### 跨时钟域同步缺失导致脉冲丢失（置信度 60%）
  - 触发条件：高速域 `clk_core` 在 500 MHz 运行，向低速域 `clk_cfg` 发送单周期 `start_pulse`，未经过多级同步。
  - 影响范围：配置寄存器更新请求偶发丢失，导致后续计算使用旧参数；在压力测试中表现为输出结果间歇性错误。
  - 关联位置：`<ref_file>rtl/top_control.v:210-245</ref_file>`，状态机 `CFG_WAIT_ACK` 中的握手机制缺少 ACK 信号反馈；仿真日志 `<ref_file>sim/cases/cfg_random.log</ref_file>` 中可见断续 WARNING。
  - 验证建议：
    1. 在 `clk_cfg` 域增加双触发同步器或脉冲展宽逻辑。
    2. 新增跨时钟握手序列的断言，验证请求/确认配对完整性。
    3. 扩展随机测试覆盖场景，使 `clk_core` 与 `clk_cfg` 频率比率随机化。

- **状态跟踪**：若该问题已被确认或修复，请标注处理状态、责任人及最新验证结论，避免重复分析。

