既存のsteeringファイルとコードベースを比較し、乖離を検出・更新せよ。

**やること:**
1. `.kiro/steering/` 配下の全steeringファイルを読み込む
2. コードベースの変更をJITで分析する
3. 乖離を検出する:
   - **Steering → Code**: steeringに記載されているがコードに存在しない要素 → 警告
   - **Code → Steering**: コードに存在するがsteeringに記載されていない新パターン → 更新候補
   - **カスタムファイル**: 関連性を確認する
4. 更新を提案する（追加的、ユーザーコンテンツを保持）
5. レポートを出力する: 更新内容、警告、推奨事項

**更新哲学:** 追加する、置き換えない。ユーザーセクションを保持する。

**乖離検出の具体的チェック項目:**
- 技術スタックの変更（フレームワークのバージョンアップ等）
- 新しいディレクトリパターンの出現
- 命名規約の変化
- 新しいアーキテクチャパターンの導入
- 使われなくなったパターン

**成果物の保存先:**
- 更新が必要なsteeringファイルを直接更新する
- 更新時に `updated_at` タイムスタンプを付与する
