# Prompt Directional Stimulus

import { Callout, FileTree } from 'nextra-theme-docs'
import {Screenshot} from 'components/screenshot'
import DSP from '../../img/dsp.jpeg'

[Li et al., (2023)](https://arxiv.org/abs/2302.11520) propone una nuova tecnica di prompting per guidare meglio il LLM nella generazione del riassunto desiderato.

Un LM con linea di condotta regolabile viene addestrato per generare lo stimolo/suggerimento. Si vede un maggiore uso di RL per ottimizzare gli LLM.

La figura seguente mostra come il Directional Stimulus Prompting (Prompt di Stimolo Direzionale) si confronta con il prompt standard. Un LM con linea di condotta può essere piccolo e ottimizzato per generare i suggerimenti che guidano un LLM congelato black-box.

<Screenshot src={DSP} alt="DSP" />
Fonte immagine: [Li et al., (2023)](https://arxiv.org/abs/2302.11520)

Esempio completo in arrivo!
