<!-- domain-map: auto-generated by /domain-mapper -->
<!-- generated: 2026-06-08 -->
<!-- depth: L1 -->
<!-- stale-warning: this file was generated on 2026-06-08. Domain knowledge degrades over time. Re-run /domain-mapper if >30 days old. -->

# Domain Map: 液冷散热行业（数据中心液冷）

> AI 算力功耗爆炸驱动的散热技术革命——从"可选项"到"必选项"的产业链转折点。

---

## 主要玩家

| 角色 | 玩家 | 定位一句话 | 核心优势 | 来源 |
|------|------|-----------|----------|------|
| 海外全栈龙头 | **Vertiv（维谛）** | 液冷全栈解决方案，英伟达核心供应商 | ~11.3% 全球市占率第一 | [MarketsandMarkets](https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsight/data-center-liquid-cooling-market.asp) |
| 海外全栈 | **Schneider Electric (施耐德)** | EcoStruxure 平台 + 收购 Motivair 补全浸没 | 全球化渠道 + 品牌信任 | [GM Insights](https://www.gminsights.com/industry-analysis/data-center-liquid-cooling-market) |
| 海外冷板专精 | **CoolIT Systems** | 数据中心直接冷板方案领先厂商 | 冷板技术积累最深 | [YH Research](https://www.yhresearch.cn/) |
| 海外冷板专精 | **Asetek** | 数据中心液冷方案先行者 | 专利储备 | 同上 |
| 海外浸没专精 | **GRC (Green Revolution Cooling)** | 浸没式液冷全球标杆 | 单相浸没大规模部署经验 | 同上 |
| 中国全栈龙头 | **英维克 (Envicool)** | 中国唯一英伟达 NPN Tier1 认证液冷供应商 | CDU 通过谷歌认证，Blackwell 平台 40 家核心基建商之一 | [银河证券](https://www.9fzt.com/) |
| 中国冷板龙头 | **高澜股份** | 英伟达 GB300 液冷模组核心认证供应商 | 2024 中国智算液冷市占率第一 | [新浪财经](https://finance.sina.com.cn/) |
| 中国浸没独苗 | **曙光数创** | 国内唯一浸没相变液冷大规模商业化部署企业 | 2025 年营收同比 +74.29% | [中国证券报](https://app.cnstock.com/) |
| 中国华为系 | **申菱环境** | 华为数据中心液冷唯一合作伙伴 | CDU 国内市占率领先 | [国海证券](https://www.zhitongcaijing.com/) |
| 中国制冷剂 | **巨化股份** | 国内最大制冷剂龙头 | 氟化液国产替代核心标的 | [新浪财经](https://vip.stock.finance.sina.com.cn/) |
| 中国服务器 OEM | **浪潮信息** | 液冷服务器全球前五 | 单相冷板细分全球第一（17.5%） | 同上 |
| 中国台湾供应商 | **奇鋐科技 (AVC)** | 切入美系云端 GB200/GB300 核心供应链 | 台系精密制造 | [新浪财经](https://finance.sina.com.cn/roll/2026-04-17/) |

## 产品/技术分代

| 技术路线 | 成熟度 | 市场份额 | 代表玩家 | 适用场景 |
|---------|--------|---------|----------|---------|
| **冷板式（单相）** | ✅ 成熟，占比 90%+ | ~63% | CoolIT、Asetek、英维克、高澜 | 当前主流，适配已有基础设施改造 |
| **冷板式（两相）** | ⚠️ 发展中 | 小批量 | 各厂商研发中 | 更高热流密度场景 |
| **浸没式（单相）** | ✅ 可商用 | ~30% 合计 | GRC、Submer、曙光数创 | 高密度新建数据中心 |
| **浸没式（相变）** | ⚠️ 早期商业化 | 极小 | 曙光数创、LiquidStack | 极致散热需求（>50kW/柜） |
| **微通道芯片盖** | 🔴 研发中，2026Q4 预计成熟 | 0 | 英伟达 Rubin 架构 | 直接在芯片盖板上蚀刻微通道 |

**关键演进**：
- 英伟达 Blackwell → GB300（全液冷独立冷板，液冷覆盖 80%+ 发热元件）
- Rubin/Kyber 机架（2027 年 100% 全液冷，单机柜 400kW）
- Google TPU v7 单芯片 980W，**要求 100% 液冷**，2026 年 TPU 出货量目标 600 万颗

## 下游客户结构

| 客户类型 | 占比 | 核心需求 |
|---------|------|---------|
| **超大规模云厂商**（Google、AWS、Microsoft） | ~40% | 自研 ASIC 液冷方案，批量部署一致性 |
| **英伟达 / GPU 云** | ~25% | H100/B200/Rubin 全生命周期散热保障 |
| **企业数据中心** | ~20% | 改造成本可控，运维简化 |
| **电信 / 边缘** | ~10% | 小规模部署，可靠性优先 |
| **HPC / 科研** | ~5% | 极致散热性能，不计成本 |

**来源**: [GM Insights](https://www.gminsights.com/industry-analysis/data-center-liquid-cooling-market)、[Mordor Intelligence](https://www.marketresearch.com/Mordor-Intelligence-LLP-v4018/Data-Center-Liquid-Cooling-Share-43837865/)

## 商业模式

- **怎么赚钱**：设备销售（CDU、冷板、管路）→ 运维服务 → 全生命周期管理（"液冷即服务"）
- **定价权在哪**：**不在散热厂商，在英伟达和云厂商**——散热方案需跟随 GPU/ASIC 平台迭代，客户锁定效应强，但议价权在下游
- **成本结构**：
  - CDU 占系统成本 ~30-40%
  - 冷板 + 管路 ~25-30%
  - 冷却液 ~10-15%
  - 安装部署 ~15-20%
- **关键假设**：单机柜 >10kW 时液冷 TCO 优于风冷；>50kW 时必须液冷

**来源**: [国海证券](https://www.zhitongcaijing.com/)、[新浪财经行业报告](http://vip.stock.finance.sina.com.cn/)

## 用户/买家痛点

| 痛点 | 影响 | 来源 |
|------|------|------|
| **泄漏风险** | 冷板快接头/管路接口为高故障点，泄漏可致服务器批量损坏 | [中国液冷行业调研](https://www.sohu.com/a/976489500_122014422) |
| **运维复杂度** | 液冷服务器无法与动环解耦，维保复杂，搬移困难 | 同上 |
| **兼容性差** | 各厂商冷却液/接口不通用，混插部署冲突 | [IDC 新闻](https://news.idcquan.com/news/205048.shtml) |
| **"被遗忘的组件"热瓶颈** | 内存、SSD、光模块失去风冷气流后过热降频 | [All About Circuits](https://www.allaboutcircuits.com/industry-articles/the-hidden-cooling-bottleneck-inside-liquid-cooled-ai-data-centers/) |
| **改造成本高** | 老旧机房改造增加 30%+ 成本，需兼容风液双系统 | [STL Partners](https://datacentrereview.com/) |
| **技能缺口** | 液冷需要管路/流体/泄漏检测等全新技能，现有运维团队不具备 | [Uptime Institute Survey 2025](https://intelligence.uptimeinstitute.com/) |
| **标准缺失** | 无统一接口规格和冷却液标准，故障责任难界定 | 同上 |

## 行业关键词 / 术语

| 术语 | 含义 | 为什么重要 |
|------|------|-----------|
| **CDU** (Coolant Distribution Unit) | 冷液分配单元，液冷系统核心设备 | 占系统成本最大头，是供应商分水岭 |
| **TDP** (Thermal Design Power) | 芯片热设计功耗 | 决定需要哪种散热方案的核心指标 |
| **PUE** (Power Usage Effectiveness) | 总能耗 / IT 设备能耗 | 液冷可降至 1.05-1.15，风冷 1.4-1.8 |
| **DLC** (Direct Liquid Cooling) | 直接液冷（冷板式） | 当前主流技术路线 |
| **PFAS** | 全氟和多氟烷基物质 | 3M 退出后冷却液供应链重构中 |
| **NPN** (NVIDIA Partner Network) | 英伟达合作伙伴网络 | Tier1 认证 = 直接进入英伟达供应链 |
| **单相 vs 相变** | 冷却液是否发生相变 | 相变效率更高但技术更复杂 |
| **TCO** (Total Cost of Ownership) | 总拥有成本 | 10kW/柜是液冷 TCO 优于风冷的分水岭 |

## ⭐ 意外发现

> 这个行业最反直觉的信息点：

1. **定价权不在散热厂商手里，在英伟达和云厂商手里** — 散热方案必须跟随 GPU/ASIC 平台迭代，客户锁定效应强但议价权在下游。这和 HBM 行业惊人相似——都是"生态位生意"。
2. **"被遗忘的组件"正在成为新瓶颈** — 液冷解决了 CPU/GPU 散热，但内存、SSD、光模块失去风冷气流后反而更热了。这个二级效应可能抵消部分液冷收益。
3. **中国厂商的竞争位势很特殊** — 英维克是唯一拿到英伟达 NPN Tier1 认证的中国公司；但高端连接器（史陶比尔、派克）和冷却液配方仍被国际企业主导。国产替代有空间，但不是"全面赶超"的叙事。
4. **液冷渗透率 1 年内从 14%→33%** — 这不是线性增长，是 S 曲线的加速段。2025-2026 是转折窗口。

## 生产日期 & 老化提示

> **生成时间**: 2026-06-08 | **深度**: L1 Snapshot
> **下次审查**: 2026-07-08（30 天后）
> 液冷行业处于快速转折期，市场规模、竞争格局、技术路线可能在数月内显著变化。
