# Mux多路选择器验证需求与计划

## 1. 验证目标

验证4选1多路选择器(Mux)的功能正确性，确保在各种输入条件下能够根据选择信号正确输出对应的输入信号。

输入：
- in_data[3:0]：4个输入信号（in_data[0], in_data[1], in_data[2], in_data[3]）
- sel[1:0]：2位选择信号

输出：
- out：选择的输出信号

## 2. 功能需求

根据README.md和源码分析，需要验证以下功能：

1. 验证不同选择信号下的正确输出
   - sel=2'b00时，out应等于in_data[0]
   - sel=2'b01时，out应等于in_data[1]
   - sel=2'b10时，out应等于in_data[2]
   - sel=2'b11时，out应等于in_data[0]（default情况）

2. 验证所有输入通道的连通性
   - 确保每个输入通道都能正确传输到输出

3. 验证默认情况下的行为
   - 当sel为2'b11时，应选择默认路径in_data[0]

4. 验证边界条件
   - 测试所有可能的sel值（00, 01, 10, 11）
   - 测试所有可能的in_data值（0000到1111）

## 3. 风险点分析

1. 默认情况处理风险
   - 源码中当sel为2'b11时，默认选择in_data[0]，这可能不符合预期行为
   - 需要确认这是否是设计意图

2. 边界条件覆盖不全
   - 需要确保所有sel值都被测试到
   - 需要确保所有in_data组合都被测试到

3. 代码实现风险
   - 源码中使用了组合逻辑，需要注意竞争冒险问题
   - default分支的处理可能存在问题

## 4. 验证计划

1. 功能测试用例设计
   - 为每种sel值设计测试用例
   - 为每种in_data组合设计测试用例
   - 特别关注sel=2'b11时的行为

2. 边界条件测试
   - 测试sel的所有可能值
   - 测试in_data的所有可能组合

3. 特殊情况测试
   - 测试所有输入为0的情况
   - 测试所有输入为1的情况
   - 测试交替01模式的情况

4. 验证执行
   - 编写测试用例代码
   - 执行测试并记录结果
   - 分析测试结果，识别潜在问题

5. bug分析与报告
   - 对发现的问题进行详细分析
   - 基于源码分析问题原因
   - 提供修复建议